035: - GPS Schaltsekunde vom 01.01.2017 berücksichtigt
       [Jan 2017]

034: - Verbesserte Lizenzroutinen
       [Sep 2016]

033: - GPS Schaltsekunde vom 01.07.2015 berücksichtigt
       [Jul 2015]

032: - Verbesserte Berücksichtigung der GPS Schaltsekunde
       [Nov 2012]

031: - Taste "Ändern" (beim Shuntwert) für englische Tastaturbedienung angepasst

030: - Lieferung von englischen fex21 für deutschsprachige Kunden
       [Apr 2010]

029: - Umstellung der GPS-Synchronisation für Garmin G18
       Alte Holux GPS-Antennen werden nicht mehr für die Synchronisation unterstützt,
       da diese sich fehlerhaft verhalten seit der Einführung einer weiteren Schaltsekunde in 2009.
       Holux GPS-Antennen sind ab dieser Version nur noch zur Speicherung von GPS-Positionen verwendbar

028: - Fehlerhafte Anzeige (um Faktor 10) von Stromwerten im Bereich 30A korrigiert

027: - Strommessung für kleine Ströme (< 1mA) um eine Nachkommastelle erweitert 
     - Relaiskabel erlaubt die Synchronisierung von externen Taktgebern durch die MoData2
       Im Menü "Sync" -> "Manuell" wird dazu der aktuelle MoData2 Takt über das Relaiskabel nach aussen gegeben
     - Eingabe von ";" für Text und Örtlichkeit verhindert,
       führte sonst zu fehlerhaften Reaktionen beim Einlesen der Messdaten

026: - Mikrovoltmessung mit Mittelwertbildung wählbar
     - Neues Dateimenü zeigt jetzt 4 (vorher 1) zuletzt verwendete Dateien
     - Texteingaben für Messstellen auf 30 Zeichen erweitert
     - Hängenbleiben beim automatischen Speichern von Dateien abgestellt
     - Menü "Extras" -> "Firmware Upload" berücksichtigt korrekt die MoData2 Hardware
     - Spezielle LKS-Messung für EnBW AG freigeschaltet

025: - GPS-Routinen auf neue Firmware der Holux 213 angepasst
     - Verändertes Einschalten von MoData2

024: - Die zuletzt verwendete Widerstandsmessung (4-polig oder 2-polig) wird intern gespeichert und 
       beim nächsten Programmstart wieder verwendet
     - Die GPS-Synchronisierung speichert intern den zuletzt verwendeten Antennentyp (Holux 210 oder Holux 213)
       für die sicherere Schaltsekundenerkennung

023: - GPS-Synchronisierung mit Berücksichtigung der Schaltsekunde
       (für GPS-Antennen vom Typ "Holux210" und "Holux213")

022: - Falsche Speicherung von Rohrstromwiderständen mit glatten Nachkommawerten korrigiert

021: - Allgemeine Freischaltung der zeitgleichenn Messung von Potential(K1) und Spannung(K2).
       Bei der Potentialmessung (Kanal A) wird automatisch bei einer anliegenden Spannung > 100 mV
       an Kanal B diese in der Spalte "Spannung" gespeichert. 
       So können z.B. zeitgleich Potential- und Mantelrohrspannungswerte aufgenommen werden.
     - Keine ständige Datensicherung beim Wechsel zwischen Messstellen
     - Weitere Absturzursachen beseitigt
     
020: - Weitere Absturzursachen beseitigt
     - Erste Modifikationen für die fex21 Farb-Version
     - Schnellere Widerstandsmessung 

019: - GPS-Synchronisierung nun schon ab mindestens 3 empfangenen Satelliten möglich
     - Weiterhin Probleme mit der seit dem 31.12.2005 eingefügten Schaltsekunde.
       Für eine sichere Berücksichtigung der Schaltsekunde können maximal 12 Minuten
       ununterbrochener GPS-Empfang nötig sein. Die Firmware der GPS-Antennen behandeln
       die Schaltsekunde unter Umständen nicht korrekt.
       Nach längerem Ausschalten (mehrere Stunden) sind dann eventuell wieder 12 Minuten
       einwandfreier Empfang nötig, um die Schaltsekunde zu berücksichtigen.
       Wir arbeiten noch immer an der Lösung dieses GPS-Synchronisierungsproblem.
     - Diverse Absturzursachen beseitigt

018 : - GPS-Synchronisierung verbessert, 
        aber mindestens 4 Satelliten für die Synchronisierung notwendig
   
017 : - Ansteuerung der GPS-Antenne verbessert

016 : - Listenbearbeitung mit "Home" und "End" erweitert
      - Widerstandsmessung verbessert
      - Fehler bei der Batterieanzeige im GPS-Betrieb beseitigt
      - Freischaltung zur gleichzeitigen Messung von Potential(K1) und Spannung(K2)
        zur Messung an Mantelrohren  (zur Zeit nur für E.ON Ruhrgas) 

015 : - Menü "Bearbeiten" -> "Suchen" ergänzt
        Erlaubt das Suchen nach einer Messtellennummer.
        Bei einem Misserfolg bei der Nummernsuche wird 
        automatisch nach einer passenden Örtlichkeit gesucht
      - Menü "Datei" -> "Zuletzt benutzte Datei" ergänzt
        Lädt ohne weiteren Dialog die zuletzt benutzte Nachmessdatei

014 : - Verschiedene Absturzursachen beseitigt

013 : - Geänderter Synchronisierdialog

012 : - Geändertes Verhalten der Widerstandsmessung bei AC Einflüssen
      - Mittelwertbildung bei der Strommessung freigeschaltet
      - Messmodus "Ein+Aus" oder "nur Ein" wird für Potential und Strommessung
        getrennt gespeichert und beim nächsten Programmstart wieder hergestellt

011 : - Auto-Range angepasst
      - 4-pol Widerstandsmessung zeigt "Over" bei offenen Kanälen

010 : - Fehler bei der Mittelwertbildung korrigiert
      - Bei Strommessungen mit externem Shunt werden keine Mikrovoltwerte mehr gespeichert

009 : - Manuelle Widerstandseingabe korrigiert
      - Widerstandsmessung übernehmbar, auch wenn noch kein Aus-Wert erscheint
      - Mittelwertbildung für Potential und Spannungsmessung
      - Kennzeichnung von Messtellen auch als "gemessen" wenn nur Mikro- oder Strommessung

008 : - "nur Ein" Messung freigeschaltet
        Erlaubt die Durchführung von reinen Einschaltmessungen,
        ohne Aus-Werte messen zu müssen

      - Speicherung der letzten Nullpunktkalibrierung
        Die letzte Nullpunktkalibrierung wird gespeichert, und steht auch
        nach einem neuen Start von NaMobil wieder zur Verfügung


007 : - Manuelle Messwerteingabe freigeschaltet,
        ein Doppelklick auf den Messwert erlaubt die manuelle Eingabe


006 : - Probleme beim Neustart von NaMobil nach dem Beenden des Programmes behoben


005 : - Nullpunktkalibrierung für die Mikrovoltmessung freigeschaltet
      - Widerstandseingabe für externe Shunts bei Mikrovoltmessung freigeschaltet
      - Fehler bei der manuellen Eingabe von Messtellendaten behoben      
      - Akkuwarnung bei niedriger MoData-Akku Restkapazität


004 : - Kleinere Fehler behoben


003 : - Widerstandsmessung freigeschaltet
      - Kennzeichnung bereits gemessener Messtellen
      - Formatierung Mikrovoltmessung geändert
      - Kleinere Fehler behoben

 
002 : - kleinere Fehler behoben


001 : - erste gelieferte Version